Bautechnische Konstrukteurin und Bautechnischer Konstrukteur
Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 10I: „Stahlbetonbalken dimensionieren“ (40 UStd.)
	Nr.
	Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen 
	Zeitrichtwert
	Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan

	10I.1
	Dimensionierung eines Stahlbetonbalkens
	20
	

	10I.2
	Modellbasierte Konstruktion der Bewehrung des Stahlbetonbalkens
	10
	

	10I.3
	Dimensionierung eines Stahlträgers
	10
	




	3. Ausbildungsjahr
Bündelungsfach:	Planung und Darstellung von Bauwerken
Lernfeld 10I:	Stahlbetonbalken konstruieren (40 UStd.)
Lernsituation 10I.1:	Dimensionierung eines Stahlbetonbalkens (20 UStd.)

	Einstiegsszenario 
Für den Neubau eines Reifenhandels soll die Öffnung zum Verkaufsraum vergrößert werden, damit ein großes Schaufenster entsteht. Die 5,01 m große Öffnung in der Außenwand muss mit einem Stahlbetonbalken überdeckt werden. Das Ingenieurbüro ist zuständig für die Tragwerksplanung des Neubaus. Nach den Änderungswünschen des Bauherrn benötigt der Architekt schnell eine Angabe zu den Abmessungen des Balkens. 
Ein Mitarbeiter erhält den Auftrag, die Abmessungen und die notwendige Bewehrung vorzudimensionieren. 
Bautechnische Vorgaben:
Die Tragschale der Außenwand hat eine Dicke von d = 24 cm und wird später mit einem WDVS verkleidet.
Veränderliche Einwirkungen sind mit 2 kN/m angesetzt, ständige Einwirkungen aus Decke und Mauerwerk werden mit 18 kN/m angenommen.
	Handlungsprodukt/Lernergebnis
Skizze des Stahlbetonbalken mit der Lage der Bewehrung
Berechnung der Abmessungen und der notwendigen Bewehrung des Stahlbetonbalkens

ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
Klassenarbeit oder Projektmappe

	Wesentliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
analysieren die planerischen, konstruktiven und statischen Vorgaben eines Stahlbetonbalkens als Einfeldträger
informieren sich vertiefend über Baustahl und Stahlbeton 
planen die Bewehrungsführung, indem sie den erforderlichen Bemessungswert der Beanspruchung aus einer Statik übernehmen und damit die Biegebewehrung dimensionieren sowie die Montagestäbe konstruktiv festlegen
wählen die Bewehrung (Stabdurchmesser, Stabanzahl, Stababstände) aus
berechnen unter Berücksichtigung der statischen Vorgaben mithilfe des kd-Verfahrens die erforderliche Bewehrung
kontrollieren ihre Planung hinsichtlich der Einhaltung technischer Regeln und Vorschriften
bewerten die Aspekte der Nachhaltigkeit von Stahlbetonträgern
reflektieren den Bemessungsprozess hinsichtlich ihrer Verantwortung dabei.
	Konkretisierung der Inhalte
Beton- und Baustahl, Spannungs-Dehnungsdiagramm, Verbundbereiche, Überwachungsklassen 
Unterzug, Überzug
kd-Verfahren, Verankerungslänge am direkten Auflager, Übergreifungslänge, Schubbewehrung mittels zweischnittiger, senkrechter Bügel
Stabdurchmesser, Stabanzahl, Stababstände
(Beton- und Baustahl, Spannungs-Dehnungsdiagramm, Verbundbereiche, Überwachungsklassen), die Ausführungsvarianten (Unterzug, Überzug), die normgerechte Bemessung von Stahlbetonbalken als Einfeldträger (kd-Verfahren, Verankerungslänge am direkten Auflager, Übergreifungslänge, Schubbewehrung mittels zweischnittiger, senkrechter Bügel)

	Lern- und Arbeitstechniken
EA, PA, GA, Kartenabfrage, Mindmapping, Internetrecherche, Informationsbeschaffung, Tabellenkalkulation, konventionelle Zeichentechnik (Skizzen), Stationenlernen

	Unterrichtsmaterialien/Fundstelle


	Organisatorische Hinweise
Lernvoraussetzung: Lernfeld 8


Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)
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