Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 2: Baugruben planen (60 UStd.)
	Nr.
	Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen 
	Zeitrichtwert
	Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan

	2.1
	Planung der Baugrube eines Einfamilienhauses
	40
	

	2.2
	Planung des Verbaus eines Grabens
	20
	



Bergbautechnologin/Bergbautechnologe
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Bautechnische Konstrukteurin und Bautechnischer Konstrukteur
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	1. Ausbildungsjahr
Bündelungsfach:	Konstruktion von Bauteilen und Bauwerken
Lernfeld 2:	Baugruben planen (60 UStd.)
Lernsituation 2.1:	Planung einer Baugrube für ein Einfamilienhaus (40 UStd.)

	Einstiegsszenario
Das Architekturbüro hat den Auftrag für den Bau eines Einfamilienhauses (siehe Lageplan) mit Kellergeschoss (Höhe des Kellergeschosses = 2,50 m) erhalten. Die Baustelle ist bereits eingerichtet – nun soll die Baugrube unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften ausgehoben werden. Dafür ist das anfallende Erdreich zu berechnen und dessen Verbleib zu klären. Für die Planung der Arbeiten werden Informationen über die Beschaffenheit und Belastbarkeit des Baugrundes benötigt.
Eine Nachfrage beim Nachbarn (Flurstück 322) hat ergeben, dass es sich um einen bindigen Boden handelt. Diese Angabe ist jedoch zu ungenau. Daher müssen weitere Quellen ausfindig gemacht und ggf. Maßnahmen getroffen werden, um die Standfestigkeit des Bauwerkes zu gewährleisten.
Der verantwortliche Architekt bittet um eine Mappe mit sämtlichen Informationen, Berechnungen und Zeichnungen (Grundriss und Schnitt der Baugrube).
	Handlungsprodukt/Lernergebnis
Projektmappe mit:
Dokumentation der Bodenuntersuchung und der Eigenschaften des Baugrundes
Berechnung der Abmessungen und des Volumens der Baugrube
Grundriss und Schnitt der Baugrube mit den erforderlichen Arbeits- und Sicherheitsabständen
Kostenberechnung des Abtransportes von Bodenaushub

ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
Bewertung der Projektmappen
Klassenarbeit oder Präsentation der Ergebnisse

	Wesentliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
recherchieren Methoden zur Bestimmung des Baugrundes und dessen Eigenschafen hinsichtlich Tragfähigkeit, Setzungsverhalten und Frostbeständigkeit
berechnen Abmessungen und Volumen der Baugrube inklusive notwendiger Arbeitsräume, Böschungswinkel und Sicherungsmaßnahmen auf Grundlage der Homogenbereiche
kalkulieren rechnergestützt Kosten für Abtransport des Bodenaushubs der Baugrube unter Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors
konstruieren Grundriss und Schnitt der Baugrube auf Grundlage der Abmessungen.
	Konkretisierung der Inhalte
Arbeitsplanung
Methoden der Bodenuntersuchung (Sondierung, Bohrung, Schürfe)
Bodenarten (bindige/nichtbindige Böden, Homogenbereiche)
Eigenschaften von Böden (Tragfähigkeit, Setzungsverhalten, Frostbeständigkeit)
Abmessungen der Baugrube (Böschungswinkel, Arbeitsraum, Wasserhaltung)
Volumenberechnung (Simpsonformel)
Kostenberechnung (Aushub)
CAD-Konstruktion (Grundriss, Schnitt)

	Lern- und Arbeitstechniken
Handlungsplan, Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, kollaboratives Arbeiten (auch mit Externen), Reflexion des Arbeitsprozesses

	Unterrichtsmaterialien/Fundstelle
Lageplan des Einfamilienhauses, Fachkundebuch, Tabellenbuch, Internetrecherche, Expertisen, Tabellenkalkulationsprogramm, CAD-Programm

	Organisatorische Hinweise
Computerraum (CAD-Programm, Tabellenkalkulationsprogramm, Textverarbeitungsprogramm)


Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen in den entsprechenden Farben.)
