Bautechnische Konstrukteurin und Bautechnischer Konstrukteur
Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 7: „Wand- und Dachtragwerke aus Holz modellbasiert konstruieren“ (80 UStd.)
	Nr.
	Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen 
	Zeitrichtwert
	Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan

	7.1
	Aufstocken eines Flachdachbungalows mit einem geneigten Dach
	40 UStd.
	Politik: Nachverdichtung, Stadtentwicklung

	7.2
	Planung einer Außenwand in Holzrahmenbauweise
	40 UStd.
	Politik: Nachhaltigkeit/Sustainable Development Goals




	2. Ausbildungsjahr
Bündelungsfach:	Planung und Darstellung von Bauwerken
Lernfeld 7:	Wand- und Dachtragwerke aus Holz modellbasiert konstruieren (80 UStd.)
Lernsituation 7.1:	Aufstocken eines Flachdachbungalows mit einem geneigten Dach (40 UStd.)

	Einstiegsszenario
Das Flachdach eines Bungalows muss wegen Undichtigkeiten erneuert werden. Nach Prüfung der Sanierungsmaßnahmen entscheidet sich der Eigentümer für ein geneigtes Dach. Die statischen Voraussetzungen hierfür liegen vor. Der Dachraum wird nicht als Wohnraum ausgebaut.
	Handlungsprodukt/Lernergebnis
Planungsentwurf zum Dachtragwerk für ein Gebäude mit rechteckigem Grundriss in einer Projektmappe
Digitale Projektmappe mit aus dem 3D-Modell generierten Zeichnungen, Detailzeichnung, Rechercheergebnissen, Materialauswahl, Massenermittlung

ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
Beurteilung der digitalen Projektmappe
Klassenarbeit

	Wesentliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
analysieren konstruktive Vorgaben 
informieren und entscheiden sich für eine Baustoffwahl (Internetrecherche) 
entscheiden sich unter Berücksichtigung der Kraftableitung und Nutzung für eine Dachtragwerkkonstruktion
konstruieren das Dachtragwerk modellbasiert
ermitteln wahre Längen und Flächen am geneigten Dach (modellbasiert)
stellen das Dachtragwerk in Sparrenlage, Längs- und Querschnitt dar
erstellen dazu eine Holzliste (Excel)
kontrollieren die Qualität ihrer Konstruktion anhand visueller 3D‑Darstellungen
präsentieren ihre Ergebnisse in einer Projektmappe (digital, oder PDF per E‑Mail).
	Konkretisierung der Inhalte
Dachformen, Dachteile
Regeldachneigungen und Zusatzkonstruktionen bei Unterschreitung der Regeldachneigung
Pfetten-, Sparren und Kehlbalkendach Dächer gemäß statischer Konstruktion
Bauholz, Sortierklassen, Holzfeuchte, Holzschutz
Zimmermanns- und ingenieurmäßige Holzverbindungen
Längs- und Queraussteifung
Konstruktionszeichnung (CAD) und modellbasiert in BIM (3D-Modell)
Dachausmittlung, Längen- und Flächenberechnungen am Dach

	Lern- und Arbeitstechniken
Handlungsplan, Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, Reflexion des Arbeitsprozesses

	Unterrichtsmaterialien/Fundstelle
Grundriss Bungalow, Informationsportale, Fachportale, Fachbuch

	Organisatorische Hinweise
Computerraum (CAD-Programme, Tabellenkalkulationsprogramm, Textverarbeitungsprogramm)


Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)
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