Bautechnische Konstrukteurin und Bautechnischer Konstrukteur
Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 7: „Wand- und Dachtragwerke aus Holz modellbasiert konstruieren“ (80 UStd.)
	Nr.
	Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen 
	Zeitrichtwert
	Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan

	7.1
	Aufstocken eines Flachdachbungalows mit einem geneigten Dach
	40 UStd.
	Politik: Nachverdichtung, Stadtentwicklung

	7.2
	Planung einer Außenwand in Holzrahmenbauweise
	40 UStd.
	Politik: Nachhaltigkeit/Sustainable Development Goals




	2. Ausbildungsjahr
Bündelungsfach:	Planung und Darstellung von Bauwerken
Lernfeld 7:	Wand aus Holz modellbasiert konstruieren und einen Wandschnitt erstellen (80 UStd.)
Lernsituation 7.2:	Planung einer Außenwand in Holzrahmenbauweise (40 UStd.)

	Einstiegsszenario 
Ein eingeschossiges Ferienhaus mit den Achsmaßen von 5,00 m auf 5,00 m soll nach diesen Vorgaben geplant werden:
Holzrahmenbau/Holzständerbau mit Punktfundamenten
Übliches Rastermaß (62,5)
Balkenquerschnitte Standardformen, wie 100 x 50 mm bis 140 x 40 mm
Wände werden mit Holzweichfaserplatten, Mineralwolle oder expandiertem Polystyrol (EPS) gedämmt
	Handlungsprodukt/Lernergebnis
Holzkonstruktion in Holzständerbau/Holzrahmenbau für ein Ferienhaus 
Grundriss, Schnitt und Ansicht in M 1:20 
Zeichnung zum Wandaufbau, Wandanschluss Sockel M 1:5
Bauablaufplan in einer zeitlichen Abfolge (Gantt-Diagramm)

ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
Zeichnungen, Detailzeichnung
Gantt-Diagramm
Klassenarbeit

	Wesentliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
analysieren planerische und konstruktive Vorgaben des Holzrahmen- Holzständerbaus
informieren sich über Wandbauteile in Informationsportalen 
planen den Wandaufbau unter konstruktiven Vorgaben wie Rastermaß, Holzabmessungen und konstruktivem Holzschutz
konstruieren den Wandaufbau und Wandanschlusssockel unter Berücksichtigung des Holzschutzes (modellbasiert)
bewerten die Nachhaltigkeit/Umweltverträglichkeit der Holzbauweise im Vergleich zur Massivbauweise
erstellen einen Ablaufplan (Gantt-Diagramm)
reflektieren den Planungs-, Konstruktions- und Lernprozess
präsentieren ihre Ergebnisse in einer Projektmappe (digital).
	Konkretisierung der Inhalte
· Grundriss mit Achsmaßen 
· Konstruktive Details (zimmermanns-/ingenieursmäßige Verbindung)
· Konstruktiver im Vergleich zu chemischem Holzschutz
· Wärmedurchgangsberechnung
· Konstruktionszeichnung (CAD) und modellbasiert in BIM (3D-Modell)
· Gantt-Diagramm

	Lern- und Arbeitstechniken


	Unterrichtsmaterialien/Fundstelle
Holzrahmenbau/Holzständerbau, Informationsportale, Fachportale, Informationsdienst-Holz, Dataholz.eu, Fachbuch

	Organisatorische Hinweise
Computerraum (CAD-Programm, Tabellenkalkulationsprogramm, Textverarbeitungsprogramm)


Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)
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