Bautechnische Konstrukteurin und Bautechnischer Konstrukteur
Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 8: „Stahlbetonbalken konstruieren“ (80 UStd.)
	Nr.
	Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen 
	Zeitrichtwert

	8.1
	Planung einer Schalung für den Stahlbetonbalken einer Doppelgarage
	10 UStd

	8.2
	Planung und Konstruktion einer Bewehrung unter Berücksichtigung der statischen Vorgaben
	60 UStd

	8.3
	Zeichnerische Darstellung des Bewehrungsplans
	10 UStd





	2. Ausbildungsjahr
Bündelungsfach:	Konstruktion von Bauteilen und Bauwerken
Lernfeld 8:	Stahlbetonbalken konstruieren (80 UStd.)
Lernsituation 8.2:	Planung und Konstruktion einer Bewehrung unter Berücksichtigung der statischen Vorgaben (60 UStd.)

	Einstiegsszenario 
Nachdem die Planung der konventionellen Schalung abgeschlossen ist, sind nun weitere Schritte im Planungsprozess notwendig. Im Team wird deutlich, dass für die geplante Ausführung des Torsturzes neben dem Materialeinsatz auch statische Anforderungen berücksichtigt werden müssen.
Damit das Bauunternehmen für einen reibungslosen Bauablauf sorgen kann, müssen Bestellscheine für Beton und Bewehrung an den jeweiligen örtlichen Lieferanten versendet werden.
	Handlungsprodukt/Lernergebnis
Teil 2 der Projektmappe:
Erstellung einer prüffähigen Statik: statische Berechnungen (Lastermittlung, Auflagerkräfte, Momente, Querkräfte), Biegebemessung
Bestellschein/Materialliste der Bewehrung

ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung
Klassenarbeit Statik

	Wesentliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
analysieren die planerischen und konstruktiven Vorgaben eines Stahlbetonbalkens als Einfeldträger, um die Anforderungen an Statik, Geometrie und Ausführung zu verstehen
recherchieren unterschiedliche Tragsysteme
informieren sich über den Verbundbaustoff Stahlbeton, insbesondere das Zusammenwirken von Betonstahl und Beton sowie die Betondeckung
planen die Bewehrung hinsichtlich der statischen Funktion
entscheiden sich unter Berücksichtigung der Bewehrungsregeln für die qualitative Anordnung der Bewehrung
erstellen die Bestellscheine
kontrollieren ihre Planung hinsichtlich der Einhaltung technischer Vorgaben und Regeln
bewerten Stahlbetonbauteile in Bezug auf die Aspekte der Nachhaltigkeit
reflektieren den Konstruktionsprozess und übertragen die Grundprinzipien der Bewehrungsführung auf andere Stahlbetonbauteile.
	Konkretisierung der Inhalte
Verbundbaustoff Stahlbeton
Zusammenwirken von Beton und Stahl
Betondeckung 
Tragsysteme (Stützen, Träger, Decken, Wände)
Eigen- und Verkehrslast
Auflagerpressung
Schub- und Biegezugspannungen
Arten von Bewehrung (Montagestäbe, Tragstäbe, Bügel)
Stabdurchmesser, Stabanzahl, Stababstände
Verankerungslänge

	Lern- und Arbeitstechniken
Anwendung des Tabellenbuches und der Bemessungstafeln (Entnehmen von Werten aus Tabellen), Formeltraining, Nachweisführung

	Unterrichtsmaterialien/Fundstelle
Planungsunterlagen, DIN-Normen, Bemessungstafeln, Fachbuch

	Organisatorische Hinweise
Baulabor: Materialprüfung (Betondruckfestigkeit, Biegezugversuch)


Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)
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